Logikai konfiguráció

1. Lépés: bekonfigurálni a routerek interfaceit, a routerek védelmét (konzol jelszó, enable jelszó, jelszótitkosítás, névfeloldás) és a többit (motd, forgalom-irányítás, idő, telnetelés).
2. Lépés: A DHCP szerverek IP címzése és a DHCP szolgáltatás beállítása. (a nyomtatóknak statikus IP címzés legyen)
3. Lépés: A vezetéknélküli routerek konfigurálása.
4. Lépés: még folyamatban!