**Logikai topológia dokumentációja**

A kiskerékpár utcában lévő iroda:

* **Vezetőség:**

1 db Cisco 900-as integrált router

1. 11 port / 8 gigabit. és 3 fastethernet
2. Neve: Router-9(6)
3. Leírás: Ez a router biztosítja a kapcsolatot a vezetőség nevű helyiség és a többi szoba routerével kapcsolatban lévő Router-9(2) – vel a kapcsolatot és a kommunikációt.
4. Privilegizált exec mód jelszó: admin
5. Telnet:

Felhasználónév: iroda

1. Jelszó: admin

1 db Netgear prosafe switch

1. 8 port / 8 gigabit.
2. Neve: Switch-0(1)
3. Leírás: Ez a switch biztosítja a kommunikációt a vezetőségben lévő végberendezések és a Router-9(8) között.
4. Felhasználói exec mód jelszó: admin
5. Privilegizált exec mód jelszó: admin
6. Telnet:

Felhasználónév: iroda

Jelszó: admin

3 db laptop:

1. 1 port / 1 gigabit.
2. Nevük: Laptop0, Laptop0(1), Laptop0(2)
3. Leírás: Ezek a laptopok a 192.168.1.64/28-as hálózat-hoz tartoznak.
4. Felhasználói exec mód jelszó: -
5. Privilegizált exec mód jelszó: -
6. Telnet:

Felhasználónév: -

Jelszó: -

1 db DHCP server:

1. 2 port / 2 gigabit.
2. Neve: DHCP2
3. Leírás: Ez a DHCP szerver látja el IP címekkel a 192.168.1.64/28-as hálózatban lévő végberendezéseket.
4. Felhasználói exec mód jelszó: -
5. Privilegizált exec mód jelszó: -
6. Telnet:

Felhasználónév: -

Jelszó: -

* **Könyvelés:**

1 db Cisco 900-as integrált router

1. 11 port / 8 gigabit. és 3 fastethernet
2. Neve: Router-9(4)
3. Leírás: Ez a router biztosítja a kapcsolatot a könyvelés nevű helyiség és a többi szoba routerével kapcsolatban lévő Router-9(2) – vel a kapcsolatot és a kommunikációt.
4. Privilegizált exec mód jelszó: admin
5. Telnet:

Felhasználónév: iroda

Jelszó: admin

1 db Netgear prosafe switch

* 1. 8 port / 8 gigabit.
  2. Neve: Switch-0(2)
  3. Leírás: Ez a switch biztosítja a kommunikációt a könyvelésnél lévő végberendezések és a Router-9(4) között.
  4. Felhasználói exec mód jelszó: admin
  5. Privilegizált exec mód jelszó: admin
  6. Telnet:

Felhasználónév: iroda

Jelszó: admin

2 db PC:

1. 1 port / 1 gigabit.
2. Nevük: Pc1(2)(1), Pc1(2)(2)
3. Leírás: Ezek a PC-k a 192.168.1.48/28-as hálózat-hoz tartoznak.
4. Felhasználói exec mód jelszó: -
5. Privilegizált exec mód jelszó: -
6. Telnet:

Felhasználónév: -

Jelszó: -

1 db DHCP server:

1. 2 port / 2 gigabit.
2. Neve: DHCP3
3. Leírás: Ez a DHCP szerver látja el IP címekkel a 192.168.1.48/28-as hálózatban lévővégberendezéseket.
4. Felhasználói exec mód jelszó: -
5. Privilegizált exec mód jelszó: -
6. Telnet:

Felhasználónév: -

Jelszó: -

1 db nyomtató:

1. 1 port / 1 gigabit.
2. Neve: Printer0
3. Leírás: Ez a nyomtató a 192.168.1.48/28-as hálózathoz tartozik.
4. Felhasználói exec mód jelszó: -
5. Privilegizált exec mód jelszó: -
6. Telnet:

Felhasználónév: -

Jelszó: -

* **Ügyféltér:**

1 db Cisco 900-as integrált router

* 1. 11 port / 8 gigabit. és 3 fastethernet
  2. Neve: Router-9(5)
  3. Leírás: Ez a router biztosítja a kapcsolatot az ügyféltér nevű helyiség és a többi szoba routerével kapcsolatban lévő Router-9(2) – vel a kapcsolatot és a kommunikációt.
  4. Felhasználói exec mód jelszó: admin
  5. Privilegizált exec mód jelszó: admin
  6. Telnet:

Felhasználónév: iroda

Jelszó: admin

1 db Netgear prosafe switch

1. 8 port / 8 gigabit.
2. Neve: Switch-0
3. Leírás: Ez a switch biztosítja a kommunikációt az ügyféltérben lévő végberendezések és a Router-9(5) között.
4. Felhasználói exec mód jelszó: admin
5. Privilegizált exec mód jelszó: admin
6. Telnet:

Felhasználónév: iroda

Jelszó: admin

3 db PC:

1. 1 port / 1 gigabit.
2. Nevük: Pc1, Pc1(1), Pc1(2)
3. Leírás: Ezek a PC-k a 192.168.1.16/28-as hálózat-hoz tartoznak.
4. Felhasználói exec mód jelszó: -
5. Privilegizált exec mód jelszó: -
6. Telnet:

Felhasználónév: -

Jelszó: -

1 db DHCP server:

1. 2 port / 2 gigabit.
2. Neve: DHCP1
3. Leírás: Ez a DHCP szerver látja el IP címekkel a 192.168.1.16/28-as hálózatban lévő végberendezéseket.
4. Felhasználói exec mód jelszó: -
5. Privilegizált exec mód jelszó: -
6. Telnet:

Felhasználónév: -

Jelszó: -

1 db TP-Link Archer AX23 WiFi Router/SOHO Router:

1. 1 port / 1 gigabit. & INTERNET
2. Neve: WIFI1234
3. Leírás: Ez a SOHO Router a 192.168.1.32/28-as hálózathoz tartozik. Biztosítja az ügyféltérben lévő internetet.

SSID: wifi1234 Jelszó: kecskeharcos

1. Felhasználói exec mód jelszó: -
2. Privilegizált exec mód jelszó: -
3. Telnet:

Felhasználónév: -

Jelszó: -

* **Összeköttető berendezés(ek):**

1 db Cisco 900-as integrált router

1. 10 port / 6 gigabit. és 4 serial
2. Neve: Router-9(2)
3. Leírás: Ez a router biztosítja a kapcsolatot és a kommunikációt a Kiskerékpár utcai iroda a helyiségei között.
4. Felhasználói exec mód jelszó: admin
5. Privilegizált exec mód jelszó: admin
6. Telnet:

Felhasználónév: iroda

Jelszó: admin