Logikai beszéd

Most jöjjön a logikai topológia leírása.

Kezdjük a Nagylapát utcai irodával. A hálózatot három alhálózatra bontanánk fel. Mind a vezetőségnél és az ügyféltérnél DHCP szórással oldanánk meg az IP címek kiosztását a végberendezéseknél. Kivételt szabnánk a nyomtatók esetében mivel kevésbé lenne hatékony ez a módszer. A bemutatótéren egy vezetéknélküli routerrel csatlakoztatnánk a kiosk terminálokat a hálózathoz, ezenkívül internetelérést is biztosítanánk.

Következőnek a Kiskerékpár utcai iroda következik. Az előző irodához hasonlóan a vezetőségnél, az ügyféltérnél és a könyvelőknél DHCP szerveres IP cím szórást használnánk. Itt is lenne lehetőség a Wifi használatára.